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第1章 [bookmark: _Toc390940504][bookmark: _Toc109736025][bookmark: _Toc25124]投标公告
[bookmark: _Toc7847][bookmark: _Toc7081]国药集团扬州威克生物工程有限公司高效液相色谱仪采购采购公告
[bookmark: _Toc4790][bookmark: _Toc6492]（招标编号：WKZB-2026-021）
项目所在地区：江苏省扬州市
[bookmark: _Toc5989][bookmark: _Toc24469][bookmark: _Toc8276]一、招标条件
    本 国药集团扬州威克生物工程有限公司高效液相色谱仪采购，项目资金来源为自筹资金，招标人为国药集团扬州威克生物工程有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为竞争性磋商。
[bookmark: _Toc6931][bookmark: _Toc28608][bookmark: _Toc10698]二、项目概况和招标范围
规模：国药集团扬州威克生物工程有限公司拟采购 高效液相色谱的整套装置。
包括前面超声清洗、自动进样、后期分析配备的电脑
 
范围：本招标项目划分为 1个标段，本次招标为其中的：
(001)国药集团扬州威克生物工程有限公司高效液相色谱仪配套采购;  
[bookmark: _Toc15843][bookmark: _Toc23826][bookmark: _Toc1963]三、投标人资格要求
国药集团扬州威克生物工程有限公司高效液相色谱仪采购的投标人资格能力要求：
1． 在中国境内注册的法人或其他组织，遵守中国的法律、法规和条例；
2． 具有良好的财务状况(提供2025年年度经会计师事务所审计财务报表，含资产负债表、损益表（利润表）、现金流量表，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意连续3个月已缴凭证）；
3． 投标人应为拟投产品生产商或代理商，如果投标人是代理商，应提供所投产品生产商出具的合法且在有效期内的授权书；
4． 投标人法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司与全资子公司/由其控股的子公司，不得同时参与本项目；
5． 投标人在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人，不得直接或间接地与招标人为本项目所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联；
6． 投标人须保证，招标人在其本国使用其提供的货物及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用投标人提供的服务而提起的侵权指控，投标人须依法承担全部责任；
7． 投标人须承诺企业及企业法定代表人近三年内未受到监管机构重大处罚、无行贿受贿违法行为、未被“信用中国网站”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，具有较强的风险控制和较好的经营业绩且经营状况良好，严格遵守国家有关的法律法规，内部管理规范、控制制度严密，具有严格的操作规程和保密措施；
8． 投标人不得将本项目招标内容以任何方式进行转包或分包；
9． 本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc31840][bookmark: _Toc7377][bookmark: _Toc8299]四、招标文件的获取
获取时间：以采购公告时间为准
获取方式：提供1、营业执照副本；2、行业许可证；投标报名表（①授权委托书；②法人身份证复印件、③代理人身份证复印件）4、反商业贿赂承诺书；
5、本公司认为其它需要提供的资料，包括但不限于业绩证明、诚信经营承诺书、技术交流确认函等。国家规定的专业性公司必须提供行业许可证，区域代理商或者独家商必须提供代理授权文件。
（以上文件必须在有效期内，必须加盖所在单位公章）（以上材料均须加盖公章，将电子版报名材料发至联系邮箱：chenjuan1@sinopharm.com），审核通过后发送招标文件。
[bookmark: _Toc14098][bookmark: _Toc10836]五、投标文件的递交
递交截止时间：以采购公告时间为准
递交方式：江苏省扬州市邗江区牧羊路15号，纸质文件递交（可邮寄）
[bookmark: _Toc23490][bookmark: _Toc6081][bookmark: _Toc28425]六、开标时间及地点
开标时间：电话另行通知
开标地点：江苏省扬州市邗江区牧羊路15号（采用视频会议远程开标）
[bookmark: _Toc21387][bookmark: _Toc11141][bookmark: _Toc7374]七、其他
1． 采购需求：国药集团扬州威克生物工程有限公司拟通过谈判采购方式选择1名供应商入围高效液相色谱仪项目，预计采购根据扬州威克需求，本项目为固定单价招标(技术要求详见第六章） 。
2． 交货期：根据招标人要求的时间完成配送。
3． 服务期限：1年
4． 交货地址：招标人指定交货地点。
5． 文件费：0元/份.
6． 凡愿参加投标的合格投标人应在上述规定的时间内按照规定获取招标文件，逾期不再办理。未按规定获取招标文件的投标将被拒绝。报名资料如有缺漏，招标单位将拒绝接受其报名。潜在投标人须保证报名及获得招标文件需提交的资料和所填写内容真实、完整、有效、一致，如因潜在投标人递交虚假材料或填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由潜在投标人或填表者承担。
7． 如果潜在投标人认为本采购项目投标资格或采购内容中存在倾向性或排斥性的内容，可以在购买招标文件截止时间或者投标截止时间日前以书面形式向国药集团扬州威克生物工程有限公司提出，并附相关证明资料。
8． 本项目公告发布平台：国药集团扬州威克生物工程有限公司官网（http：//www.sinopharm-vacbio.com）。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，其责任由投标人自行负责。
[bookmark: _Toc30277][bookmark: _Toc14869][bookmark: _Toc16177]八、监督部门
   本招标项目的监督部门为扬州威克纪检人员。
[bookmark: _Toc21816][bookmark: _Toc32313][bookmark: _Toc24185]九、联系方式
   招标人：国药集团扬州威克生物工程有限公司
   地 址： 扬州邗江工业园牧羊路15号
   联 系 人：陈娟
   电 话 ： 0514-85106680转8022
   电子邮件：chenjuan1@sinopharm.com  

[bookmark: _Toc152042303][bookmark: _Toc144974495][bookmark: _Toc29223][bookmark: _Toc152045527][bookmark: _Toc109736026][bookmark: _Toc390940505][bookmark: _Toc179632544][bookmark: _Toc233102490]
第二章 投标人须知
	条款号
	内容

	1
	投标保证金：无。

	2
	投标有效期：自投标截止之日起120天。

	3
	投标文件：正本：1份，副本：2份，可编辑的电子文档（U盘）：1份（电子文件与纸质文件内容不符时，以纸质文件的正本为准），未按要求提供的，将导致废标。

	4
	投标截止期：根据采购公告
递交文件地点: 江苏省扬州市邗江区牧羊路15号办公楼综合管理部（可邮寄）
(若未按上述要求按时递交，则其投标文件将被拒绝）

	5
	开标时间：具体时间提前通知（北京时间）
开标地点：江苏省扬州市邗江区牧羊路15号办公楼二楼大会议室（视频会议远程开标）

	6
	评标方法：22.2（2）综合评分法  （适用）
22.2（1）最低评标价法（不适用）

	适用于本投标人须知的额外增加的变动

	1、招标文件“第四章 货物需求一览表及技术要求”中“必需”的条款为关键技术于参数要求，如不满足，其投标将被否决。
2、各投标单位应签署“反商业贿赂承诺”“不参与围标串标承诺书”（见格式），拒绝签署的，其投标将被否决。
3、如受不可抗力不能邮寄，扬州威克招议标办公室将通知各投标人在投标截止时间前将投标文件（按要求签字加盖公章）正本扫描件加密后发送至邮箱（递交时间以收到邮件时间为准），线上开标时将文件夹密码告知工作人员，纸质文件待不可抗力解除后补寄。

	参加本次招标的投标人应不少于三家。合格投标人可以少于三家，无合格投标人时废标。
供应商如有串标、围标、弄虚作假等违法违规行为，其响应无效，保证金不予退还。
有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：
（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；
（三）不同供应商的响应文件内容存在非正常一致或响应文件错漏之处一致的；
（四）不同供应商的响应文件相互混装；
（五）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。




[bookmark: _Toc415222523][bookmark: _Toc109736068][bookmark: _Toc16713]第三章 附件—投标文件格式

附件1——投标书（格式）
附件2——开标一览表（格式）
附件3——商务条款偏离表（格式）
附件4——技术规格偏离表（格式）
附件5——资格、资信证明文件
包括但不限于：
5-1 供应商资格证明材料（证书须加盖本单位公章）
5-2法定代表人授权书及身份证复印件（格式）
5-3生产厂商的授权书（格式，或投标人须知前附表要求其他格式）
5-4会计师事务所出具投标人的上一年度财务审计报告复印件
5-5投标截止日前6个月内任意连续3个月缴纳税收和社会保障资金的证明材料
5-6投标人参加本项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明
5-7近三年类似项目业绩一览表
5-8符合投标人须知前附表和招标文件中要求的其它证明文件
附件6——反商业贿赂承诺书（格式）
附件7——详细的实施方案
附件8——售后服务方案及承诺
附件9——投标人认为需要提供的其它材料
附件10--其他投标相关承诺书


[bookmark: _Hlt520356241][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc216582813][bookmark: _Toc109736069][bookmark: _Toc30412][bookmark: _Toc415222524][bookmark: _Hlt520355504]附件1　投标书（格式）
致：国药集团扬州威克生物工程有限公司

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份：
（1）开标一览表
（2）技术规格偏离表
（3）商务条款偏离表
（4）资格证明文件
（5）遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件
（6）以    /     形式出具的金额为人民币　　/　　元的投标保证金。
据此，签字代表宣布同意如下：
（1）附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标单件为人民币　明细详见开标一览表　　　　　
　　　　　　　　（用文字和数字表示的投标单价）。
（2）投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
（3）投标人已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。
（4）本投标有效期为自开标日起          个日历日。
（5）在规定的开标时间后，投标人保证遵守招标文件中有关保证金的规定。
（6）根据投标人须知第1条规定，我方承诺，我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，我方不是招标采购单位的附属机构。
（7）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
  （8）与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址                              传真                             
电话                              电子函件                         

投标人授权代表签字-----------------   投标人名称（全称）-----------------
投标人开户银行（全称）　　　　　　     投标人银行帐号　　　　　　　　 　　
投标人公章-------------------------
日期-------------------------------

1


26

[bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Toc19517][bookmark: _Toc216582814][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc109736070][bookmark: _Toc415222525]附件2　开标一览表

项目名称：  高效液相色谱仪                           招标编号：   WKZB-2026-021                      
报价单位：人民币/元
此表装在单独的信封内密封，用于唱标
	物料名称
	品牌及规格
	单价（元）
	备注

	高效液相色谱仪
	
	
	包括前面超声清洗、自动进样、后期分析配备的电脑

	付款方式：
	开具增值税专用发票，到货验收合格后支付90%，10%质保期满后支付

	供货期
	      天
说明：供货期是指订单下达到商品运送指定地点的日期

	发票类型
	增值税专票，税率     %

	服务期限：1年，按照合同约定供货并保证质量。
交货地点：招标人厂区指定地点。

	备注：本次报价包含完成本项目的所有运输、现场的卸车、损耗等一切费用；
此表装在单独的信封内密封，用于唱标。
供货期是指订单下达到商品运送指定地点的日期





投标人名称（全称、盖章）：                       

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：                       

商务谈判联系人：                          手机号码：                                   

[bookmark: _Toc415222529][bookmark: _Toc109736072][bookmark: _Toc216582818]     年     月     日


[bookmark: _Toc3568]附件3　商务条款偏离表

项目名称：  高效液相色谱仪                           招标编号：   WKZB-2026-021                      
	序号
	招标文件的商务要求
	偏离情况
	偏离情况说明

	1
	投标人负责货物运输、卸货至招标人指定位置
	
	

	2
	付款方式：开具增值税专用发票，到货验收合格后支付90%，10%质保期满后支付
	
	

	3
	设备质保1年，自验收合格后算起
	
	

	4
	
	
	

	
	（如有其他，自行填写）
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人授权代表签字：	                        	
投标人(盖章):    	                             	
[bookmark: _Toc20560]说明：投标人应对招标文件第二章投标人须知前附表、第三章合同条款等商务条款进行响应，表中“偏离情况”一栏应填以“正偏离”、“负偏离”或“符合”，投标响应情况请在商务偏离表中列明。如有无列明偏离，则视为响应招标文件商务条款要求。


[bookmark: _Toc109736073][bookmark: _Toc216582817][bookmark: _Toc415222528][bookmark: _Toc22257]附件4　技术规格偏离表

项目名称：  高效液相色谱仪                           招标编号：   WKZB-2026-021                  
	序号
	所投产品型号
	招标文件条款号
	招标文件要求
	投标响应
	偏离情况
	参数说明文件页码
	参数说明文件条款号

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	






投标人授权代表签字：	                     
投标人(盖章):		

说明：
1、投标人应针对招标文件“第五章 货物技术要求”中的要求进行响应。
2、表中“偏离情况”一栏应填以“正偏离”、“负偏离”或“符合”，并在投标文件中附参数说明文件，表中“参数说明文件页码”中填写对应该页码、“参数说明文件条款号”中填写对应条款号。
3、招标文件技术要求中标注“必需”号的条款，应在参数说明文件中体现，如未提供参数说明文件或文件不满足招标文件要求的评标委员会在对招标文件技术规格要求的响应程度评审时有权不予认可，并在评分中按评审办法扣除相应的分值（如有）。
（对照第五章要求填写，对符合的填写响应，不符合的说明“正偏离”或“负偏离”）


投标产品技术资料   
（结合上页技术规格偏离表，提供投标产品技术资料，包括但不限于投标产品的品牌、规格、技术指标等内容）


[bookmark: _Toc520356224][bookmark: _Toc480942355][bookmark: _Ref467988543][bookmark: _Toc415222530][bookmark: _Toc109736074][bookmark: _Toc216582819]

[bookmark: _Toc5393]附件5　资格、资信证明文件（格式）

5-1供应商资格证明材料（证书类复印件加盖公章）
5-2法定代表人授权书及身份证复印件（格式）
5-3生产厂商的授权书（格式，或投标人须知前附表要求其他格式）
5-4会计师事务所出具投标人的上一年度财务审计报告复印件
5-5投标截止日前6个月内任意连续3个月缴纳税收和社会保障资金的证明材料
5-6投标人参加本项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明
5-7近三年类似项目业绩一览表
5-8符合投标人须知前附表和招标文件中要求的其它证明文件




[bookmark: _Toc1276][bookmark: _Hlt520274911]附件5-1    供应商资格证明材料

	供应商名称
	
	法定代表人
	

	社会统一信用代码
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	营业范围
	
	员工总人数
	

	基本账户开户行及帐号
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	后附营业执照、资质证书、信誉、获奖情况等相关证明材料。
（本项目营业执照为必须，其余供应商酌情提供。证书复印件加盖公章）





[bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520350957][bookmark: _Hlt520273973][bookmark: _Ref467990101][bookmark: _Toc480942357][bookmark: _Toc480942358][bookmark: _Toc520356228][bookmark: _Ref467990058][bookmark: _Ref467988471][bookmark: _Ref467990064][bookmark: _Ref467988479][bookmark: _Ref467990100][bookmark: _Toc520125061][bookmark: _Toc520356229][bookmark: _Ref467988485][bookmark: _Toc520125062]





投标人控股及管理关系情况表

我公司参加本项目活动，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本公司控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。
	投标人名称
	

	法定代表人/单位负责人
	

	控股股东/投资人名称
	出资比例

	1
	

	2
	

	…
	

	非控股股东/投资人名称
	出资比例

	1
	

	2
	

	…
	

	管理关系单位
	上级管理单位名称
	

	
	被管理单位名称
	

	备注
	





投标人代表签字：________________________
投标人名称（盖章）：____________________
日期：__________________________________


[bookmark: _Toc5448]附件5-2    法定代表人授权书(格式，自然人投标提供身份证复印件)



    本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
　　
本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。


被授权人姓名：                                
职　　　　务：                                
详细通讯地址：                                
邮 政 编 码 ：                                
传　　　　真：                                
电　　　　话：                                



  法定代表人：        （签字或签章）         
被授权人签字：      （签字或签章）         
投标人盖章：      （全称、盖单位公章）      
                              
法定代表人及被授权人身份证复印件（正反面）


[bookmark: _Toc26472]
附件5-3   生产厂商授权书

致：国药集团扬州威克生物工程有限公司
我们（生产厂商名称）是按（国家名称）法律成立的一家生产厂商，主要营业地点设在（地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方  （招标编号）  投标邀请要求提供的由我方生产的产品的有关事宜，并对我方具有约束力。
（2）作为生产厂商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。
（3）我方兹授予  （经销商名称）  全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认  （经销商名称）  或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。
（4）我方于     年     月    日签署本文件，   （经销商名称）   于     年    月    日接受此件，以此为证。



生产厂商名称：（盖章）                           
签字人职务和部门：                            
签字人姓名：                                  

注：代理商投标适用，或提供所投产品生产商出具的合法且在有效期内的授权书
生产厂家投标不适用；










[bookmark: _Toc15985]附件5-4    财务情况


说明：会计师事务所出具的投标人上一年度财务审计报告复印件





[bookmark: _Toc3535]附件5-5    依法缴纳税收和社会保障资金的记录



说明：投标截止日前6个月内任意连续3个月缴纳税收和社会保障资金的证明材料





























[bookmark: _Toc11318]附件5-6    参加招标采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明



致：国药集团扬州威克生物工程有限公司
我公司在参加本项目活动中，做出如下承诺：
一、参加本项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
二、提供的相关文件均真实、有效。
若查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，则招标人有权取消我公司的投标及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次招标采购活动带来的一切经济损失。
特此声明。



投标人代表签字：________________________
投标人名称（盖章）：____________________
日期：__________________________________


[bookmark: _Toc19882][bookmark: _Toc77685377]附件5-7 近三年类似项目业绩一览表
项目名称：  高效液相色谱仪                           招标编号：   WKZB-2026-021                  
	序号
	委托人名称
	项目（产品）名称
	签约时间
	联系人及联系方式

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：提供投标人近三年（投标截止之日前三年内）与本次采购货物的项目业绩，并提供合同复印件证明材料（保密信息可隐去）。



投标人代表签字：________________________
投标人名称（盖章）：____________________
日期：__________________________________













[bookmark: _Toc19654]附件5-8   招标文件要求的其他资格证明文件



说明：1.必备：投标人行业资质证书及文件
2.其他：投标人认为可以证明其实力的其他资格证明文件。
      3.复印件上应加盖本单位公章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。
   



[bookmark: _Toc22710]附件6  反商业贿赂承诺书


我公司承诺：
在 （投标项目名称）              招标活动中，我公司保证做到：
一、公平竞争参加本次招标活动。严格遵守国家相关法律法规规定，不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位，不串标、围标；按照招标文件规定的方式投标，不隐瞒真实投标资质；保证不恶意竞标，也不会以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；不谋取非法利益，不给甲方造成损失。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不以任何理由向甲方相关工作人员、招标采购机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、支付凭证、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费或其他贵重物品等；不以任何理由为甲方相关工作人员、招标采购机构工作人员、评审专家及其亲属报销各种消费凭证；不以任何考察名义安排甲方相关工作人员、招标采购机构工作人员、评审专家及其亲属出国（境）、旅游；不以任何理由为甲方相关工作人员、招标采购机构工作人员、评审专家及其亲属安排有可能影响公正履职的宴请、健身、娱乐等活动。
如自愿给予甲方优惠，须在投标书或合同书中注明。
三、如中标，承诺书在合同期内继续生效。
四、若出现违反承诺行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚，并赔偿给甲方造成的经济损失。
五、如果贵公司人员在业务活动中有违规、违纪、违法行为，我方将采取有效措施防止其继续发生，并及时向贵公司纪检监察部门举报，积极配合贵公司的调查取证工作,提供必要的协助和便利条件。

公司法定代表人（签字）：
法定代表人授权代表（签字）：
投标经办人（签字）：
                                            （公司公章）
                                                             年  月  日








[bookmark: _Toc15881][bookmark: _Toc1930]附件7 详细的实施方案
（根据项目具体情况自拟，包括上年度产品生产规模、产品情况、质量承诺等）

[image: 页眉]

[bookmark: _Toc220229434][bookmark: _Toc109736075][bookmark: _Toc218935355][bookmark: _Toc219175639][bookmark: _Toc216582826]
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[bookmark: _Toc17369]附件8 售后服务方案及承诺
（详细方案根据项目具体情况自拟）

	

[bookmark: _Toc23936]附件9 投标人认为需要提供的其它材料
（必备：企业介绍
其他：提供投标人认为能提升自身竞争力的相关材料，质量检测报告等）

[bookmark: _Toc27127]附件10 不参与围标串标承诺书

    本人作为经授权的投标人代表，清楚知晓我单位参与的        项目投标活动，对以下事项作出承诺：
    一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。
    二、我单位和我本人在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。
    三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。


投标单位：        （全称并加盖公章）
授权委托人：          （签字或盖章）
日期：    年    月    日


第4章 [bookmark: _Toc26687]评标方法和标准
第5章 
	[bookmark: _Toc109736076]本项目评分标准

	
	评审内容
	评审细则
	分值

	技术部分
	对招标文件技术规格要求以及现场交流需求满足的响应程度以及产品整体性能质量
	[bookmark: _GoBack]投标人技术指标基准分20分，根据招标技术要求和投标技术响应情况，对投标产品的技术指标，产品质量的可靠性、安全性进行评价。每有一处带星（*）URS负偏离扣2分，非（*）URS否偏离扣1分，扣完为止；每有一处带星（*）URS正偏离加2分，非（*）URS正偏离加1分，满分40分。（技术资料以该产品制造商出具的产品技术白皮书或公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准。未按要求提供的视作不响应。）
	40

	
	企业能力
	根据投标人生产、供应能力（根据提供的供应商资质文件等评价），最高得5分，第二名得3分，依此类推。
	5

	
	产品质量保证
	产品质量情况及质保承诺，专利技术证书等，最优得10分，第二得8分，依此类推。
	10

	商务部分
	类似业绩 
	根据投标货物近三年在中国境内向同行业供货同类产品的销售业绩情况，每一项符合要求业绩得0.5分，最高得5分（须提供项目合同等相关证明材料）
	5

	
	供应商综合实力
	根据标书提供的财务情况、企业基本情况等综合评价，综合实力最高得5分，第二名得3分，依此类推。
	5

	
	售后服务
	根据售后服务方案，包括但不限于：（1）服务内容、（2）服务流程、（3）响应时间、（4）人员安排的全面性、科学性及对本项目的针对性进行评分。方案完整科学、对本项目的针对性强的得5分，每缺1个内容扣0.5分，每有1处不合理扣0.5分，未提供或不能满足本项目需求得0分。
	5

	价格得分
	按照公司招标管理办法执行
	1.基准价的确定。
实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价。
2.评标价格得分计算。
评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100
注：分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。本项满分为30分。
	30

	合计
	
	
	100






21

44

[bookmark: _Toc12942]第五章  货物技术要求


1. 目的
本URS文件旨在以文件的形式描述国药集团扬州威克生物工程有限公司工程项目中的期望及需要。包括硬件、功能、控制、文件等方面，是合同等商业行为和FAT/SAT/DQ/IQ/OQ/PQ等后续技术、质量体系工作的基础，并将作为设备最后调试、验收的依据。以保证制造商所提供的产品符合我公司的所有要求。
2. 范围
适用于质量检定室需要使用到高效液相色谱检测的所有实验。
 
3. 定义和缩略语
	[bookmark: _Toc18809]缩略语/术语
	定义

	URS
	User Requirement Specification用户需求说明

	GMP
	Good Manufacturing Practice    药品生产质量管理规范

	ISO
	International Organization for Standardization    国际标准化组织

	SOP
	Standard Operating Procedure    标准操作规程

	CQA
	Critical Quality Attribute    关键质量属性

	CPP
	Critical Process Parameter    关键工艺参数

	N/A
	Not Applicable    不适用

	... ...
	... ...


4. 参考文件
无
5. 需求设备/工艺的简单描述
需要高效液相色谱的整套装置，包括前面超声清洗、自动进样、后期分析配备的电脑等。
6. 技术规格
6.1. 性能/系统要求
6.1.1. 四元梯度输液泵系统（含在线脱气机）

	序号
	需求
	必需或期望
	响应

	URS01 
	泵类型：主动入口阀，串联双活塞或并联双柱塞，支持四元梯度。
	*必需
	

	URS02 
	输液泵：具备自动连续可变冲程技术，可变冲程范围20~100 μL，或等效。
	*必需
	

	URS03 
	操作压力：≥40MPa
	必需
	

	URS04 
	流速设定范围：0.001 ~ 10.000 mL/min，最小调节增量≤0.001 mL/min。
	必需
	

	URS05 
	流速精度：≤0.07% RSD。
	必需
	

	URS06 
	流速准确度：≤±1% 
	必需
	

	URS07 
	溶剂压缩性补偿：用户可设定
	必需
	

	URS08 
	梯度准确度＜0.2 %RSD
	必需
	

	URS09 
	内置在线真空脱气机。
	必需
	

	URS010 
	具备主动柱塞杆密封垫自动清洗功能。
	必需
	

	URS011 
	仪器面板上可直接显示辅助故障排除和维护流程。
	*必需
	

	URS012 
	仪器面板上提供最先进的用户界面，可直观、快速地概览和控制高效液相色谱仪器的参数。
	必需
	

	URS013 
	早期维护反馈，仪器面板上用户可设置的限制和反馈消息连续跟踪仪器使用情况，维护和错误的电子记录。
	必需
	

	URS014 
	通过仪器面板可一键完成智能purge、冲洗系统、平衡方法等，无需人为介入。
	*必需
	

	URS015 
	无需通过软件，可通过手机、平板电脑等远程访问仪器状态系统，不涉及数据方法。
	*必需
	


6.1.2. 自动进样器
	序号
	需求
	必需或期望
	响应

	URS016 
	进样方式：高压阀进样，微型计量泵控制取样体积。
	*必需
	

	URS017 
	进样量范围：0.1 ~ 100 μL，可扩展至1800μL。
	必需
	

	URS018 
	进样线性：＞0.9999（1~100 μL）。
	必需
	

	URS019 
	样品瓶位：≥130位。
	必需
	

	URS020 
	兼容孔板（如96孔板）。
	必需
	

	URS021 
	进样精密度：＜0.25% RSD，分段指标优于常规要求。
	必需
	

	URS022 
	交叉污染：≤0.004% 。
	必需
	

	URS023 
	可进行编程进样，用于进行自动柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式。此外，用户可根据样品的粘度，调节取样及进样速度。
	*必需
	

	URS024 
	耐压:≥600Bar
	必需
	

	URS025 
	冷光源照明,避免生物样品受影响
	必需
	

	URS026 
	进样器温控范围：4°C-40°C，
	必需
	


6.1.3. 柱温箱
	序号
	需求
	必需或期望
	响应

	URS027 
	控温方式：空气循环方式或者Peltier半导体控温。
	*必需
	

	URS028 
	内置溶剂预热器，实现流动相柱前预加热。
	必需
	

	URS029 
	温度控制范围：室温下10 °C ～ 85 °C。
	必需
	

	URS030 
	控温精度稳定性：≤±0.1 °C。
	必需
	

	URS031 
	温度准确度：≤±0.8 °C。
	必需
	

	URS032 
	色谱柱容量：至少同时放置≥4根30 cm长色谱柱，或≥8根10 cm长色谱柱。
	*必需
	

	URS033 
	可内置或外挂柱切换阀（多种阀类型可选），支持多柱切换。
	*必需
	


6.1.4. 紫外检测器
 
	序号
	需求
	必需或期望
	响应

	URS034 
	光源：氘灯，波长范围包含190 ~ 600 nm。
	必需
	

	URS035 
	光谱带宽：6.5 nm或者8nm。
	必需
	

	URS036 
	波长准确度：±1 nm；波长重现性/精度：≤±0.1 nm。
	必需
	

	URS037 
	根据各型号测定，噪音：＜±2.5×10⁻⁶ AU或≤5×10-6AU
	必需
	

	URS038 
	根据各型号测定，漂移：＜1×10⁻⁴ AU/h。
	必需
	

	URS039 
	最大采样速率：≥100 Hz。
	必需
	

	URS040 
	线性范围：＞2.5 AU。
	必需
	

	URS041 
	支持双波长同时检测。
	必需
	

	URS042 
	全光路恒温控制，所有光学元件均置于精密的温度控制，补偿外界温湿度变化，避免温湿度波动引起的基线抖动。
	必需
	

	URS043 
	可编程控制：波长、极性、峰宽、灯带宽、自动平衡、波长范围、阈值，光谱存储模式
	必需
	


6.1.5. 色谱数据软件及数据处理系统
 
	序号
	需求
	必需或期望
	响应

	URS044 
	软件符合FDA 21 CFR Part 11、GMP、GLP相关法规，具备审计追踪、电子签名、多级用户权限管理（账户数≥20且可免费扩展）。
	必需
	

	URS045 
	数据采集要确保数据完整性和安全性。
	必需
	

	URS046 
	具备图形化监控界面，实时显示各模块运行状态、压力、流速、温度、图谱等。
	必需
	

	URS047 
	支持在线修改实验参数，数据采集与处理同步运行且互不干扰。
	必需
	

	URS048 
	内置多种积分算法、计算方法，支持自动峰宽/阈值、自适应采集、手动峰分割。
	必需
	

	URS049 
	支持方法与实验数据分类存储，运行过程数据实时保存，防止丢失。
	必需
	

	URS050 
	内置多种标准报告模板，支持用户自定义编辑，可生成系统适应性报告、光谱检索报告等。
	必需
	

	URS051 
	支持序列运行，适配批量样品连续检测；支持图谱分析、数据导出、结果对比。
	必需
	

	URS052 
	软件兼容Windows 11 64位操作系统，提供终身免费升级服务。
	必需
	


6.2. 配套硬件及附件
	序号
	需求
	必需或期望
	响应

	URS053 
	提供高性能电脑：处理器i5及以上，内存≥16 GB，固态硬盘≥1 TB，配显示器、键盘、鼠标。
	必需
	

	URS054 
	提供激光打印机一台。
	必需
	

	URS055 
	提供色谱柱1支（型号与使用方协商）。
	必需
	

	URS056 
	提供超声波清洗机一台。
	必需
	

	URS057 
	提供完整的安装、调试、连接线缆及所有必要的备品备件。
	必需
	


7. 验证、资料及培训
	序号
	需求
	必需或期望
	响应

	URS058 
	供应商负责设备组装、调试、测试，并提供IQ、OQ验证文件，协助PQ验证。
	必需
	

	URS059 
	提供完整纸质版和电子版技术资料：产品合格证、使用说明书、维护维修手册、装箱单、备件清单、所有部件的制造商技术文件。
	必需
	

	URS060 
	提供软件安装包备份、出厂测试合格证、设备及主要外购部件（如打印机）的合格证。
	必需
	

	URS061 
	免费对操作人员及管理人员进行原理、操作、维护、故障排除等培训，培训记录双方确认，费用包含在报价中。
	必需
	


8. 质量、安全与环保要求
	序号
	需求
	必需或期望
	响应

	URS062 
	设备外表光洁平整，所有开关、按钮功能正常；无锋利边缘或尖角，接触部位有安全防护。
	必需
	

	URS063 
	设备铭牌（中英文）标明名称、产地、生产日期、型号、重量等参数。
	必需
	

	URS064 
	电气及机械安全性能符合国家标准，具备漏电保护，人体接触部位安全防护。
	必需
	

	URS065 
	设计和使用满足EHS（环境、健康、安全）要求。
	必需
	

	URS066 [bookmark: _Toc29864]
	投标人提供所投品牌液相色谱仪≥30家医药行业案例名单，并提供5份（客户使用台数≥30台）合同。
	必需
	


9. 包装、运输及售后服务
	序号
	需求
	必需或期望
	响应

	URS067 
	包装满足防潮、防磕碰、防振动，因包装不良造成的损失由卖方承担。
	必需
	

	URS068 
	运输费用包含在供货周期内，卖方负责运输，到货清单详列每箱内容物。
	必需
	

	URS069 
	整机质保期自终验收合格起至少12个月，重复出现的质量问题保修期顺延。
	必需
	

	URS070 
	保修期内免费维修非人为损坏部件（易耗品除外）；保修期外长期提供优惠维修及零部件，响应时间：电话4小时，现场48小时，技术人员提供现场服务。
	必需
	

	URS071 
	供应商有驻地工程师，确保及时服务。
	必需
	

	URS072 
	设备厂家承诺长期稳定的后期维护支持，软件终身免费升级。
	必需
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